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SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 16 od 16
	Trgovačko ime:
	ROHRREIN 351

	Šifra proizvoda:
	135103/135105
	Datum izdanja:
	16.07.2026
	Izdanje broj:
	3



	ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU

	1.1.
	Identifikacijska oznaka proizvoda

	
	Trgovačko ime:
	ROHRREIN 351

	
	Kemijsko ime:
	Nije primjenjivo – smjesa.

	
	Kataloški broj:
	135103 = 1kg; 135105 = 10kg

	
	UFI broj:
	Y771-D0Y8-400C-636M

	
	Oblik:
	Granule.

	1.2.
	Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

	
	Uporaba:
	Granulirano sredstvo za čišćenje odvoda i cijevi, namijenjeno uklanjanju začepljenja u kupaonicama, tuševima i kuhinjama te sprječavanju nastanka začepljenja.

	
	Namjene koje se ne preporučuju:
	Ne koristiti na lakim metalima, aluminiju, pozlaćenim armaturama ni keramičkim cijevima, primjerice WC školjkama.

	
	Razlog za nekorištenje:
	Proizvod može oštetiti navedene materijale i površine.

	1.3.
	Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

	
	Naziv tvrtke:
	Proizvođač: Otto Oehme GmbH, NJEMAČKA

Uvoznik i distributer:   VAGABUNDO d.o.o

	
	Adresa:
	Ungarija 39/i     52470 Umag ,Hrvatska

	
	Telefon:
	052 741-990


	
	Faks:
	052/743-537


	
	e-mail odgovorne osobe:
	stl@vagabundo.hr

	
	Nacionalni kontakt:
	nema podataka

	1.4.
	Broj telefona za izvanredna stanja

	
	Broj telefona službe za izvanredna stanja:
	112

	
	Broj telefona za medicinske informacije:
	Centar za kontrolu otrovanja (0–24 h): 01 2348 342

	
	Ostali podaci:
	Centar za kontrolu otrovanja dostupan je za medicinske informacije u slučaju izloženosti kemikalijama.

	

	ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

	2.1.
	Razvrstavanje tvari ili smjese

	2.1.1.
	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

	
	Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:
	Oznaka upozorenja*:

	
	Nagriz. koža.1A

Ozlj. oka 1
	H314

H318

	2.1.2.
	Dodatne obavijesti

	
	Nema podataka

	*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.

	2.2.


	Elementi označivanja

	
	Identifikacija proizvoda:
	ROHRREIN 351

	
	Identifikacijski broj:
	UFI: Y771-D0Y8-400C-636M

	
	Broj autorizacije:
	Nema podataka

	
	Piktogrami:
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   GHS05

	
	Oznaka opasnosti:
	OPASNOST

	
	Oznake upozorenja:
	H314: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

	
	Oznake obavijesti: 


	P101 – Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu.

P102 – Čuvati izvan dohvata djece.

P260 – Ne udisati prašinu ili maglu.

P280 – Nositi zaštitne rukavice i zaštitu za oči.

P303 + P361 + P353 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem.

P305 + P351 + P338 – U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih osoba nosi i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

P310 – Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

P405 – Skladištiti pod ključem.

	
	Dodatni podaci o opasnostima:
	Sadrži natrijev hidroksid

	2.3.
	Ostale opasnosti

	
	PBT: Nije primjenjivo.
vPvB: Nije primjenjivo.

Smjesa ne sadrži sastojke u koncentraciji od 0,1 % ili većoj koji imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57. točki (f) Uredbe REACH ili prema delegiranim uredbama (EU) 2017/2100 i (EU) 2018/605.

	

	ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

	CAS/

EC/

Indeksni broj
	Broj registracije po REACH-u
	% mase ili raspon
	Ime
	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

	1310-73-2;

215-185-5

011-002-00-6
	01-2119457892-27
	50 - ≤ 100%
	natrijev hidroksid
	Ozlj. oka 1; H318
Nagriz. koža.1A; H314

Nagriz. metal 1; H290

Nagriz. koža 1A; H314: C ≥ 5 %
Nagriz. koža 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %
Nadraž. koža 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %
Ozlj. oka 1; H318: C ≥ 2 %
Nadraž. oka 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %

	

	ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

	4.1.
	Opis mjera prve pomoći

	
	Opće napomene:
	Odmah skinuti svu odjeću onečišćenu proizvodom.

	
	Nakon udisanja:
	Unesrećenu osobu izvesti na svježi zrak i omogućiti joj odmor. Ako je osoba bez svijesti, ali diše, postaviti je u stabilan bočni položaj radi prijevoza. U slučaju pojave simptoma potražiti liječničku pomoć.

	
	Nakon dodira s kožom:
	Odmah skinuti onečišćenu odjeću. Kožu odmah oprati sapunom i obilno isprati vodom. Ako nadražaj ne prestaje, potražiti liječničku pomoć.

	
	Nakon dodira s očima:
	Odmah ispirati otvorene oči pod blagim mlazom vode nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih osoba nosi i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati i odmah potražiti liječničku pomoć.

	
	Nakon gutanja:
	Isprati usta vodom. Dati osobi da popije veću količinu vode i osigurati svježi zrak. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu otrovanja.

	
	Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:
	Osoba koja pruža prvu pomoć mora koristiti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu i izbjegavati izravan dodir s proizvodom.

	4.2.
	Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

	
	Nakon udisanja:
	Nema dodatnih podataka.

	
	Nakon dodira s kožom:
	Uzrokuje teške opekline kože.

	
	Nakon dodira s očima:
	Uzrokuje teške ozljede oka.

	
	Nakon gutanja:
	Moguće su teške opekline usta, grla i probavnog sustava.

	4.3.
	Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

	
	Odmah potražiti liječničku pomoć. Liječiti simptomatski. Pokazati liječniku spremnik, naljepnicu ili sigurnosno-tehnički list.

	

	ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

	5.1.
	Sredstva za gašenje

	
	Prikladna sredstva:
	Metode gašenja prilagoditi okolini.

	
	Neprikladna sredstva:
	Vodeni mlaz

	5.2.
	Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

	
	Opasni produkti gorenja:
	Pri zagrijavanju ili u slučaju požara moguće je oslobađanje otrovnih plinova. 

	5.3.
	Savjeti za gasitelje požara

	
	Samostalni uređaj za disanje sa stlačenim zrakom (HRN EN 137) i kompletno odijelo za zaštitu od kemikalija samo tamo gdje je moguć (neposredni) kontakt s kemikalijama (HRN EN ISO 6529). Posebne metode gašenja: korištenje vodene magle i spreja za hlađenje površina neoštećenih spremnika izloženih toplini. Protupožarne mjere za posebne opasnosti: ukloniti izvore paljenja, pozvati službu za interventna stanja/vatrogasce/policiju, u što kraćem roku napustiti mjesto požara (mogućnost trovanja). Držati odvojeno od svih izvora paljenja.

	

	ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

	6.1.
	Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

	6.1.1.
	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

	
	Zaštitna oprema:
	Koristiti osobnu zaštitnu opremu iz odjeljka 8. Izbjegavati kontakt s kožom, očima i odjećom. 

	
	Postupci sprječavanja nesreće:
	Osigurati dobru ventilaciju ili stalno prozračivanje kako bi se izbjeglo udisanje prašine.

	
	Postupci u slučaju nesreće:
	Evakuacija zone opasnosti. 

	6.1.2.
	Za interventno osoblje:

	
	Nošenje prikladne zaštitne opreme (uključujući osobnu zaštitnu opremu iz odjeljka 8. sigurnosno-tehničkog lista) kako bi se spriječilo onečišćenje kože, očiju i osobne odjeće. Nositi prikladnu zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitu očiju/lica.

	6.2.
	Mjere zaštite okoliša:

	
	Izbjegavati ispuštanje u kanalizacijske odvode, površinske i podzemne vode. Pridržavati se svih nacionalnih propisa o objavljivanju izvještaja.

	6.3.
	Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

	6.3.1.
	Za ograđivanje, prekrivanje, začepljivanje:
	Spriječiti dospijevanje proizvoda u kanalizaciju/površinske podzemne vode izgradnjom brana od pijeska i sličnog vezivnog materijala. Ukoliko proizvod ugrozi rijeke, jezera ili odvodne kanale, obavijestiti na broj 112.

	6.3.2.
	Za čišćenje:
	Mehanički pokupiti rasuti proizvod, izbjegavajući stvaranje prašine, i premjestiti ga u prikladan označeni spremnik za zbrinjavanje. Preostali materijal pažljivo neutralizirati odgovarajućim sredstvom.

	6.3.3.
	Ostale informacije:
	Nema podataka

	6.4.
	Uputa na druge odjeljke

	
	Za informacije o sigurnom rukovanju pogledajte odjeljak 7. Za informacije o osobnoj zaštitnoj opremi, pogledajte odjeljak 8. Informacije o zbrinjavanju, pogledajte odjeljak 13.

	

	ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

	7.1.
	Mjere opreza za sigurno rukovanje

	7.1.1.
	Mjere zaštite

	
	Mjere za sprječavanje požara:
	Nema podataka

	
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:
	Nema podataka

	
	Mjere zaštite okoliša:
	Nema podataka

	
	Ostale mjere:
	Nema podataka

	7.1.2.
	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu

	
	Ne jesti, piti niti pušiti u radnom prostoru. Prati ruke nakon svakog prekida rada i prije odlaska u kantinu. Spriječiti dodir s kožom i očima. Za osobnu zaštitu pogledati odjeljak 8. Pušenje i konzumacija jela i pića zabranjeni su u radnim prostorima.  Ukloniti onečišćenu odjeću i zaštitnu opremu prije ulaženja u kantinu.

	7.2.
	Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

	
	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:
	Čuvati u originalnom dobro zatvorenom spremniku na hladnom i suhom mjestu pod ključem i izvan dohvata djece i odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. 

	
	Materijali za spremnike:
	Prikladno: originalni spremnik proizvođača 

Neprikladno: bilo koji drugi spremnik

	
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:
	Nema podataka

	
	Savjeti za opremanje skladišta:
	Nema podataka

	
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja:
	Osigurati dobru ventilaciju ili stalno prozračivanje. 

	7.3.
	Posebna krajnja uporaba ili uporabe

	
	Preporuke:
	Nema podataka

	
	Posebna rješenja za industrijski sektor:
	Nema podataka

	

	ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

	8.1.
	Nadzorni parametri

	Tvar
	CAS broj
	Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI)
	Biološke granične vrijednosti

	
	
	ppm
	mg/m3
	

	natrijev hidroksid;

kaustična soda
	1310-73-2
	
	-

2 kgvi
	

	Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima

	Naziv tvari:
	

	EC broj:
	
	CAS broj:
	
	-

	DNEL

	Industrijski

	Način izlaganja:
	Akutni

lokalni učinci
	Akutni

sistemski učinci
	Kronični

lokalni učinci
	Kronični

sistemski učinci

	Oralno
	-
	-
	-
	-

	Inhalacijski
	-
	-
	-
	-

	Dermalno
	-
	-
	-
	-

	Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:
	

	Korisnički

	Način izlaganja:
	Akutni

lokalni učinci
	Akutni

sistemski učinci
	Kronični

lokalni učinci
	Kronični

sistemski učinci

	Oralno
	-
	-
	-
	-

	Inhalacijski
	-
	-
	-
	-

	Dermalno
	-
	-
	-
	-

	PNEC

	Zaštićeni cilj u okolišu
	PNEC

	Slatka voda

Povremeno ispuštanje: 
	-

	Slatkovodni sedimenti
	-

	Morska voda
	-

	Morski sedimenti
	-

	Hranidbeni lanac
	-

	Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
	-

	Tlo (poljoprivredno)
	-

	Zrak
	-

	

	8.2.
	Nadzor nad izloženošću

	8.2.1.
	Odgovarajući upravljački uređaji

	
	Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:
	Osigurati dobru ventilaciju ili stalno prozračivanje. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću iz pododjeljka 8.2.2. 

	
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:
	Nema podataka

	
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:
	Udaljiti nezaštićene i znatiželjne-  zabranjen ulaz nezaposlenima. 

	
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:
	Osigurati primjereno prozračivanje. Osigurati pipe/tuševe  za ispiranje očiju/prikladni ventilacijski sustav 

	8.2.2.
	Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema

	8.2.2.1.
	Zaštita očiju i lica:
	Koristiti zaštitne naočale. 

	8.2.2.2.
	Zaštita kože

	
	Zaštita ruku:
	Prikladne rukavice od butilne gume, BR i nitrilne gume, NBR

	
	Zaštita tijela:
	Zaštitna radna odjeća otporna na kemikalije.

	8.2.2.3.
	Zaštita dišnog sustava:
	Nije potrebno ako je prostorija dobro prozračena.

U slučaju prekoračenja GVI koristiti masku s odgovarajućim filtrom. Samostalni uređaj za disanje koristiti ako razina kisika u zraku padne ispod 17 %.

	8.2.2.4.
	Toplinske opasnosti:
	Za posebne uvjete u pogledu osobne zaštitne opreme  koja štiti od požara/kemikalija pogledati odjeljak 5.

	8.2.3.
	Nadzor nad izloženošću okoliša

	
	Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:
	Osigurati dobru ventilaciju ili stalno prozračivanje.

	
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:
	Nema podataka

	
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:
	Nema podataka

	
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:
	Nema podataka

	

	ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

	9.1.
	Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

	
	
	Vrijednost
	Metoda

	
	Agregatno stanje:
	Granule
	Nema podataka

	
	Boja:
	Svjetlo siva
	Nema podataka

	
	Miris/prag mirisa:
	Prepoznatljiv
	Nema podataka

	
	Talište/ledište:
	Nema podataka
	Nema podataka

	
	Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja:
	1.390 °C
	Nema podataka

	
	Zapaljivost:
	Nema podataka
	Nema podataka

	
	Donja i gornja granica  eksplozivnosti:
	Proizvod ne predstavlja opasnost od eksplozije.
	Nema podataka

	
	Plamište:
	Nije primjenjivo.
	Nema podataka

	
	Temperatura samozapaljenja:
	Proizvod nije samozapaljiv.
	Nema podataka

	
	Temperatura raspadanja:
	Nema podataka
	Nema podataka

	
	pH:
	na 20 °C: 13 (10%)
	Nema podataka

	
	Kinematička viskoznost:
	Nije primjenjivo.
	Nema podataka

	
	Dinamička viskoznost:
	Nije primjenjivo.
	Nema podataka

	
	Topljivost(i):
	Topljivo u vodi.
	Nema podataka

	
	Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow):
	Nema podataka
	Nema podataka

	
	Tlak pare:
	Nije primjenjivo.
	Nema podataka

	
	Gustoća i/ili relativna gustoća:
	na 20 °C: 2,1564 g/cm³
	Nema podataka

	
	Relativna gustoća pare:
	Nije primjenjivo.
	Nema podataka

	
	Svojstva čestica:
	Vidjeti Odjeljak 3.
	Nema podataka

	9.2.
	Ostale informacije

	
	Sadržaj čvrste tvari: 99,8 %

	
	
	

	ODJELJAK 10.: STABILNOST I REAKTIVNOST

	10.1.
	Reaktivnost:
	Nema podataka

	10.2.
	Kemijska stabilnost:
	U normalnim uvjetima uporabe kemijski stabilan. Izbjegavati toplinsku razgradnju. 

	10.3.
	Mogućnost opasnih reakcija:
	Dolazi do oslobađanja lako zapaljivih plinova/para. Stvara toplinu. Jaka egzotermna reakcija s kiselinama. Burno reagira s vodom. Mogu se razviti otrovni plinovi/pare.

	10.4.
	Uvjeti koje treba izbjegavati:
	Visoka vlažnost tijekom skladištenja.

	10.5.
	Inkompatibilni materijali:
	Može nagrizati metale 

	10.6.
	Opasni proizvodi raspadanja:
	Vodik 

	

	ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

	11.1.
	Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

	
	Akutna toksičnost:

	Put unosa
	Metoda 
	Organizam
	Doza LD50/LC50 ili ATEsmjese
	Vrijeme izlaganja
	Rezultat

	Gutanje:
	LD50
	štakor
	natrijev hidroksid

LD50 2.000 mg/kg
	-
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	Dodir s kožom:
	-
	-
	-
	-
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	Udisanje:
	-
	-
	-
	-
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	 

	
	Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):

	
	Specifični učinci
	Izloženi organ
	Napomena

	Gutanje:
	-
	-
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	Dodir s kožom:
	-
	-
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	Udisanje:
	-
	-
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	

	
	Opasnost od aspiracije:
	

	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

	
	Nadraživanje i nagrizanje:

	
	Trajanje izlaganja
	Organizam
	Evaluacija
	Metoda
	Napomena

	Nagrizanje / nadraživanje kože:
	-
	-
	Nagrizajuće
	-
	Teške opekotine

	Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju:
	-
	-
	Teško oštećenje oka
	-
	Teške ozljede oka

	

	
	Preosjetljivost

	Dodir s kožom:
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	Udisanje:
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	

	
	Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikološke karakteristike

	Gutanje:
	-

	Dodir s kožom:
	Teške opekline kože

	Udisanje:
	-

	Dodir s očima:
	Teške ozljede oka

	

	
	Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)

	
	Doza
	Trajanje izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Subakutno na usta
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Subakutno kožom
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Subakutno udisanjem
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Subkronično na usta
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Subkronično kožom
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Subkronično udisanjem
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kronično na usta
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kronično kožom
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kronično udisanjem
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

	
	Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):

	
	Specifični učinci
	Izloženi organ
	Napomena

	Subakutno na usta
	-
	-
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	Subakutno kožom
	-
	-
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	Subakutno udisanjem
	-
	-
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	Subkronično na usta
	-
	-
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	Subkronično kožom
	-
	-
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	Subkronično udisanjem
	-
	-
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	Kronično na usta
	-
	-
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	Kronično kožom
	-
	-
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	Kronično udisanjem
	-
	-
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	

	
	CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)

	
	Karcinogenost:
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	
	Mutagenost in-vitro:
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	
	Genotoksičnost:
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	
	Mutagenost in-vivo:
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	
	Mutageni učinak na spolne stanice:
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	
	Reproduktivna toksičnost:
	Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	

	
	Ukupna evaluacija CMR svojstava:
	Kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

	

	11.2.
	Informacije o drugim opasnostima

	11.2.1.
	Svojstva endokrine disrupcije:

	
	Nijedan sastojak proizvoda nije naveden kao tvar sa svojstvima endokrine disrupcije.

	11.2.2.
	Ostale informacije:

	
	Nema dodatnih podataka.

	

	ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

	12.1.
	Toksičnost

	Akutna toksičnost
	Doza
	Vrijeme izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Ribe
	LC50
	96 sati
	-
	-
	-
	-

	Rakovi
	EC50
	48 sati
	-
	-
	-
	-

	Alge/vodene biljke
	IC50
	72 sata
	-
	-
	-
	-

	Ostali organizmi
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kronična toksičnost
	Doza
	Vrijeme izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Ribe
	LC50
	96 sati
	-
	-
	-
	-

	Rakovi (Daphnia)
	EC50
	48 sati
	-
	-
	-
	-

	Alge/vodene biljke
	IC50
	72 sata
	-
	-
	-
	-

	Ostali organizmi
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

	12.2.
	Postojanost i razgradivost

	
	Abiotička razgradnja

	
	Vrijeme polurazgradnje
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Morska voda
	-
	-
	-
	-

	Slatka voda
	-
	-
	-
	-

	Zrak
	-
	-
	-
	-

	Tlo
	-
	-
	-
	-

	

	
	Biorazgradnja

	% razgradnje
	Vrijeme (dani)
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	

	12.3.
	Bioakumulacijski potencijal

	
	Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)

	Vrijednost
	Koncentracija
	pH
	°C
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 

	
	Faktor biokoncentracije (BCF)

	Vrijednost
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	

	
	Kronična ekotoksičnost

	Vrijednost
	Doza
	Vrijeme izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Kronična toksičnost na ribama
	LC50
	-
	-
	-
	-
	-

	Kronična toksičnost na rakovima (Daphnia)
	EC50
	-
	-
	-
	-
	-

	

	12.4.
	Pokretljivost u tlu

	
	Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu:

	
	Nema podataka.

	
	Površinska napetost:

	
	Vrijednost
	°C
	Koncentracija
	Metoda
	Napomena

	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-

	

	
	Adsorpcija/desorpcija

	Transport
	A/D koeficijent

Henryjeva konst.
	log Pow
	Hlapljivost
	Metoda
	Napomena

	Tlo-voda
	-
	-
	-
	-
	-

	Voda-zrak
	-
	-
	-
	-
	-

	Tlo-zrak
	-
	-
	-
	-
	-

	

	12.5.
	Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

	
	PBT: Nije primjenjivo.
vPvB: Nije primjenjivo.

	

	12.6.
	Svojstva endokrine disrupcije

	
	Proizvod ne sadrži tvari sa svojstvima endokrine disrupcije.

	

	12.7.
	Ostali štetni učinci

	
	Općenite bilješke:

Razred ugrožavanja vode: 1 — slabo ugrožava vodu.

Ne dopustiti da nerazrijeđeni proizvod ili njegove velike količine dospiju u podzemne vode, vodotokove ili kanalizacijski sustav. Proizvod se ne smije ispuštati u kanalizaciju ili odvodni jarak ako prethodno nije razrijeđen ili neutraliziran.

Ispiranje većih količina proizvoda u odvode ili vodeni okoliš može dovesti do povećanja pH-vrijednosti. Visoka pH-vrijednost štetna je za vodene organizme. Pri razrjeđenju na uporabnu koncentraciju pH-vrijednost znatno se smanjuje, pa je otpadna voda nakon uporabe proizvoda samo slabo opasna za vodu.

	

	ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

	13.1.
	Metode obrade otpada

	

	13.1.1.
	Odlaganje proizvoda/ambalaže:

	
	Proizvod se ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom. Ne dopustiti da proizvod dospije u kanalizaciju.

Onečišćena ambalaža:

Preporuka:
Zbrinjavanje provoditi u skladu s propisima nadležnih tijela.

Preporučena sredstva za čišćenje:
Voda, prema potrebi uz dodatak odgovarajućeg sredstva za čišćenje.

	

	13.1.2.
	Ključni broj otpada:

	
	Broj otpada određuje se prema namjeni i načinu uporabe proizvoda, u skladu s važećim Katalogom otpada. Konačnu klasifikaciju otpada određuje posjednik otpada.

	

	13.1.3.
	Načini obrade otpada:

	
	Otpad predati ovlaštenoj osobi za gospodarenje otpadom.

	

	13.1.4.
	Mogućnost izlijevanja u kanalizaciju:

	
	Proizvod se ne smije ispuštati u kanalizaciju ako prethodno nije razrijeđen ili neutraliziran.

	

	13.1.5.
	Ostale preporuke za odlaganje:

	
	Ambalažu potpuno isprazniti prije zbrinjavanja. Onečišćenu ambalažu zbrinuti kao opasni otpad, u skladu s važećim propisima.

	13.1.6.
	Relevantni propisi:

	
	Zbrinjavanje otpada provoditi u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske o gospodarenju otpadom, razvrstavanju otpada, ambalaži i otpadnoj ambalaži te postupanju s opasnim otpadom. Otpad predati ovlaštenoj osobi za gospodarenje otpadom.

	

	ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

	
	Kopneni prijevoz cestama (ADR)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	UN 1823

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	NATRIJEV HIDROKSID, KRUTI

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	8

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	II

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	ne

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	Upozorenje: nagrizajuće tvari.

· Identifikacijski broj opasnosti (Kemlerov kod): 80
· EMS broj: F-A, S-B
· Segregacijske skupine: alkalije
· Kategorija skladištenja: B
· Segregacijski kod: SG35 – skladištiti odvojeno od SGG1 – kiselina
· MARPOL i IBC kodeks: nije primjenjivo
· Ograničene količine (LQ): 1 kg
· Izuzete količine (EQ): E2
· Maksimalna neto količina po unutarnjem pakiranju: 30 g
· Maksimalna neto količina po vanjskom pakiranju: 500 g
· Prijevozna kategorija: 2
· Kod ograničenja tunela: E

	
	Kopneni prijevoz željeznicom (RID)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	UN 1823

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	NATRIJEV HIDROKSID, KRUTI

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	8

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	II

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	ne

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	Upozorenje: nagrizajuće tvari.

· Identifikacijski broj opasnosti (Kemlerov kod): 80
· EMS broj: F-A, S-B
· Segregacijske skupine: alkalije
· Kategorija skladištenja: B
· Segregacijski kod: SG35 – skladištiti odvojeno od SGG1 – kiselina
· MARPOL i IBC kodeks: nije primjenjivo
· Ograničene količine (LQ): 1 kg
· Izuzete količine (EQ): E2
· Maksimalna neto količina po unutarnjem pakiranju: 30 g
· Maksimalna neto količina po vanjskom pakiranju: 500 g
· Prijevozna kategorija: 2
· Kod ograničenja tunela: E

	
	Prijevoz unutarnjim plovnim putovima (ADN)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	UN 1823

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	NATRIJEV HIDROKSID, KRUTI

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	8

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	II

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	ne

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	Upozorenje: nagrizajuće tvari.

	
	Prijevoz morem (IMDG)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	UN 1823

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	SODIUM HYDROXIDE, SOLID

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	8

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	II

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	ne

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	Upozorenje: nagrizajuće tvari.

· Ograničene količine (LQ): 1 kg
· Izuzete količine (EQ): E2
· Maksimalna neto količina po unutarnjem pakiranju: 30 g
· Maksimalna neto količina po vanjskom pakiranju: 500 g

	14.7.
	Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a:
	Nije primjenjivo.

	
	Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	UN 1823

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	SODIUM HYDROXIDE, SOLID

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	8

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	II

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	ne

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	Upozorenje: nagrizajuće tvari.

	

	Dodatne informacije:
	Nema dodatnih podataka.

	

	ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

	15.1.
	Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

	
	Označavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Proizvod je razvrstan i označen prema CLP uredbi.

· Signalna riječ: OPASNOST

· Komponente označavanja koje određuju opasnost: natrijev hidroksid

· DIREKTIVA 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi – Prilog II

Nijedan sastojak nije naveden.

· UREDBA (EU) 2019/1148

· Prilog I. – OGRANIČENI PREKURSORI EKSPLOZIVA

Nijedan sastojak nije naveden.

· Prilog II. – PREKURSORI EKSPLOZIVA KOJI PODLIJEŽU PRIJAVI

Nijedan sastojak nije naveden.

· Uredba (EZ) br. 273/2004 o prekursorima droga

Nijedan sastojak nije naveden.

	
	Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi

	
	Autorizacije:
	Nema podataka

	
	Ograničenja:
	Pridržavati se ograničenja zapošljavanja djece i adolescenata prema Direktivi 94/33/EZ i odgovarajućim nacionalnim propisima.

	
	Ostale EU uredbe:
	Nema podataka

	
	Podaci prema Direktivi 2004/42/EZ o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS): Nije primjenjivo.

	
	Nacionalna regulativa:
	Zakon o kemikalijama, Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006, Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008, Zakon o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima, Zakon o gospodarenju otpadom, Pravilnik o gospodarenju otpadom i Zakon o prijevozu opasnih tvari.

	15.2.
	Procjena kemijske sigurnosti

	
	Procjena kemijske sigurnosti nije provedena.

	

	ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

	16.1.
	Navođenje promjena:
	Revizija sigurnosno-tehničkog lista izrađena je prema sigurnosno-tehničkom listu proizvođača Otto Oehme GmbH za proizvod ROHRREIN 351, verzija 3 od 05.04.2024., koja zamjenjuje verziju 2. Ažurirani su odjeljci 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. Dodan je UFI broj te su ažurirani podaci o razvrstavanju, označivanju i prijevozu.

	16.2.
	Skraćenice:
	ADR – Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari
ADN – Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima.
ATE – Procijenjena vrijednost akutne toksičnosti
BCF – Faktor biokoncentracije
CAS – Chemical Abstracts Service broj
CLP – Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa
DNEL – Izvedena razina bez učinka
EC50 – Efektivna koncentracija za 50 % ispitivanih organizama
ECHA – Europska agencija za kemikalije
GVI – Granična vrijednost izloženosti
IATA – Međunarodna udruga zračnih prijevoznika
ICAO-TI – Tehničke upute za siguran prijevoz opasnih tvari zrakom
IMDG – Međunarodni pomorski prijevoz opasnih tvari
IMO – Međunarodna pomorska organizacija
IUCLID – Međunarodna jedinstvena baza podataka o kemikalijama
IUPAC – Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju
KGVI – Kratkotrajna granična vrijednost izloženosti
LC50 – Smrtonosna koncentracija za 50 % ispitivanih organizama
LD50 – Smrtonosna doza za 50 % ispitivanih organizama
PBT – Postojano, bioakumulativno i otrovno
PNEC – Predviđena koncentracija bez učinka
REACH – Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija
RID – Pravilnik o međunarodnom željezničkom prijevozu opasnih tvari
TCOJ – Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje
TCOP – Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje
UN – Ujedinjeni narodi
vPvB – Vrlo postojano i vrlo bioakumulativno

	16.3.
	Ključna literatura i izvori podataka:
	Sigurnosno-tehnički list proizvođača Otto Oehme GmbH za proizvod ROHRREIN 351, verzija 3, datum revizije 05.04.2024.
IUPAC – Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju
ECHA – Europska agencija za kemikalije
IUCLID – Međunarodna jedinstvena baza podataka o kemikalijama
IUPAC, ECHA, IUCLID, proizvođač

	16.4.
	Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema Uredbi CLP

	Razvrstavanje prema CLP-u
	Postupak razvrstavanja

	Nagriz. koža.1A
Ozlj. oka 1
	H314
H318
	Prema STL-u proizvođača

	16.5.
	Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst)

	
	H
	
	H290 Može nagrizati metale.
H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
H315 Nadražuje kožu.
H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

	16.6.
	Savjeti za uvježbavanje:
	Osobe koje rukuju proizvodom moraju biti upoznate s njegovim opasnostima, mjerama sigurnog rukovanja, osobnom zaštitnom opremom i postupcima u slučaju nezgode.

	16.7.
	Daljnje obavijesti:
	Podaci u ovom sigurnosno-tehničkom listu temelje se na trenutačno važećim propisima i dostupnim saznanjima o proizvodu. Informacije služe za opis proizvoda u pogledu sigurnog rukovanja, skladištenja, prijevoza i zbrinjavanja otpada te ne predstavljaju jamstvo određenih svojstava proizvoda. Korisnik je dužan poštovati sve važeće propise i primjenjivati odgovarajuće mjere zaštite.


	PRILOG:

Scenariji izloženosti sukladno Izvješću o kemijskoj sigurnosti
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